315
Raccordo curvo a 90° con ogiva metallica per tubo rame. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Per impianti solari termici. Conforme alla norma EN 1254-2. Campo di temperatura -20÷200 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.