G213SP
Valvola a sfera, con attacchi a maschio a sede piana. Idonea per impianti gas sottotraccia ad uso domestico. Idonea per impianti gas della prima, seconda e terza famiglia (EN 437). Passaggio standard. Completa di scatola di contenimento in plastica, staffe regolabili in plastica, guarnizioni e plastica di protezione da cantiere. Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N. Manopola gialla in plastica. Campo di temperatura: -20÷60 °C. Massima pressione operativa (MOP) con gas: 0,5 MPa (5 bar). Resistenza alle alte temperature: classe B 0,1; 650 °C per 30’. Certificata EN 331.