GE550-1

GE550Y024
Stacco di contabilizzazione di acqua fredda e calda sanitaria. Attacchi 3/4”. Miscelatore termostatico integrato, con range di temperatura 38÷60 °C. Due valvole di intercettazione con maniglie colore blu e rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Contalitri a getto singolo per acqua fredda e calda sanitaria, con uscita ad impulsi (contatto REED), portata nominale 2,5 m³/h, interasse 110 mm. Tronchetto in materiale plastico per lavaggio impianto. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 420 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C (30 °C per acqua fredda sanitaria). Pressione massima di esercizio 16 bar. 

GE550Y111
Stacco di contabilizzazione di acqua fredda e calda sanitaria. Attacchi 3/4”. Miscelatore termostatico integrato, con range di temperatura 38÷60 °C. Due valvole di intercettazione con maniglie colore blu e rosso, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Predisposizione per montaggio contalitri di acqua sanitaria tramite tronchetto in materiale plastico. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 420 mm. Possibilità di completamento dello stacco ordinando separatamente: Contalitri a getto singolo per acqua fredda o calda sanitaria, con uscita ad impulsi (contatto REED), portata nominale 2,5 m³/h, interasse 110 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C (30 °C per acqua fredda sanitaria). Pressione massima di esercizio 16 bar.