GE550-2 

GE550Y121
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y122
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 1”F x G 1”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y123
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a due vie motorizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y124
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a due vie motorizzabile; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y125
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 1”F x G 1”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta; valvola di zona a due vie motorizzabile; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y135
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 1”F x G 1”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta; valvola di zona a due vie motorizzabile; valvola di bilanciamento statico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y136
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a due vie motorizzabile; valvola di bilanciamento statico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y137
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di bilanciamento statico. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y138
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di bilanciamento statico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y139
Stacco di contabilizzazione di mandata, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e/o condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di bilanciamento statico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Temperatura massima di esercizio: 110 °C. Pressione massima di esercizio: 16 bar.

GE550Y129
Stacco di contabilizzazione di ritorno in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera; collarini in plastica per installazione in cassetta. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).

GE550Y130
Stacco di contabilizzazione di ritorno in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 1”F x G 1”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera; collarini in plastica per installazione in cassetta. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).

GE550Y166
Stacchi di contabilizzazione di mandata e ritorno, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a tre vie motorizzabile; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).

GE550Y167
Stacchi di contabilizzazione di mandata e ritorno, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 1”F x G 1”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a tre vie motorizzabile; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).

GE550Y168
Stacchi di contabilizzazione di mandata e ritorno, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a tre vie motorizzabile; valvola di bilanciamento statico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).

GE550Y169
Stacchi di contabilizzazione di mandata e ritorno, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 1”F x G 1”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a tre vie motorizzabile; valvola di bilanciamento statico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).

GE550Y170
Stacchi di contabilizzazione di mandata e ritorno, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 3/4”F x G 3/4”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a tre vie motorizzabile; valvola di bilanciamento dinamico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).

GE550Y171
Stacchi di contabilizzazione di mandata e ritorno, in ottone, per impiego in circuiti di riscaldamento e condizionamento. Attacchi: G 1”F x G 1”F. Completo di: valvole di intercettazione a sfera con portasonda; collarini in plastica per installazione in cassetta;  valvola di zona a tre vie motorizzabile; valvola di bilanciamento dinamico; filtro ispezionabile e magnetizzabile. Predisposizione per installazione contatore di energia termica tramite tronchetto in plastica. Temperatura massima di esercizio: 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio: 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica).