GE550

GE550Y004
Stacco di contabilizzazione di acqua fredda sanitaria. Attacchi 3/4”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore blu e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Contalitri a getto singolo per acqua fredda sanitaria, con uscita ad impulsi (contatto REED), portata nominale 2,5 m³/h, interasse 110 mm. Tronchetto in materiale plastico per lavaggio impianto. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 262 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE550Y005
Stacco di contabilizzazione di acqua fredda sanitaria. Attacchi 1”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore blu e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Contalitri a getto singolo per acqua fredda sanitaria, con uscita ad impulsi (contatto REED), portata nominale 4,0 m³/h, interasse 130 mm. Tronchetto in materiale plastico per lavaggio impianto. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 310 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE550Y008
Stacco di contabilizzazione di acqua fredda sanitaria per acqua di servizio. Attacchi 3/4”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore blu e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Contalitri a getto singolo per acqua fredda sanitaria completo di modulo M-Bus, portata nominale 2,5 m³/h, interasse 110 mm. Tronchetto in materiale plastico per lavaggio impianto. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 262 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE550Y010
Stacco aggiuntivo per acqua fredda sanitaria, completo di tronchetto in ottone per contalitri.

GE550Y014
Stacco di contabilizzazione di acqua calda sanitaria. Attacchi 3/4”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Contalitri a getto singolo per acqua calda sanitaria, con uscita ad impulsi (contatto REED), portata nominale 2,5 m³/h, interasse 110 mm. Tronchetto in materiale plastico per lavaggio impianto. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 262 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE550Y015
Stacco di contabilizzazione di acqua calda sanitaria. Attacchi 1”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Contalitri a getto singolo per acqua calda sanitaria, con uscita ad impulsi (contatto REED), portata nominale 4,0 m³/h, interasse 130 mm. Tronchetto in materiale plastico per lavaggio impianto. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 310 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE550Y040
Kit by-pass termostatico per satellite modulare GE556-SM standard e compatto.
Completo di testa termostatica con campo di regolazione 20÷70 °C.

GE550Y090
Stacco multiutenza per 5a zona acqua calda sanitaria, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y112.

GE550Y091
Stacco multiutenza per 5a zona di ritorno riscaldamento/condizionamento con valvola bilanciamento statico R206B, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y144.

GE550Y092
Stacco multiutenza per 5a zona di mandata riscaldamento/condizionamento, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y145.

GE550Y093
Stacco multiutenza per 5a zona di ritorno riscaldamento/condizionamento, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y146.

GE550Y094
Stacco multiutenza per 5a zona di mandata riscaldamento/condizionamento valvola di zona + valvola bilanciamento statico R206B, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y147.

GE550Y095
Stacco multiutenza per 5a zona per acqua di servizio, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y148.

GE550Y096
Stacco multiutenza per 5a zona di mandata riscaldamento/condizionamento valvola di zona + valvola bilanciamento statico R206A, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y166.

GE550Y097
Stacco multiutenza per 5a zona acqua fredda sanitaria, attacchi 1-1/4” x 3/4”. Da installare in abbinamento al codice GE550Y112.

GE550Y101
Stacco di contabilizzazione di acqua fredda sanitaria. Attacchi 3/4”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore blu e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Tronchetto in materiale plastico per installazione contalitri. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 262 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.

GE550Y102
Stacco di contabilizzazione di acqua fredda sanitaria. Attacchi 1”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore blu e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Tronchetto in materiale plastico per installazione contalitri. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 310 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.

GE550Y103
Stacco di contabilizzazione di acqua calda sanitaria. Attacchi 3/4”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Tronchetto in materiale plastico per installazione contalitri. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 262 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.

GE550Y104
Stacco di contabilizzazione di acqua calda sanitaria. Attacchi 1”. Due valvole di intercettazione con maniglie colore rosso e verde, con sfera cromata, tenute in PTFE. Valvola di non ritorno con corpo e parti interne in resina acetalica (POM) e molla in acciaio Inox. Tronchetto in materiale plastico per installazione contalitri. Supporti per fissaggio in cassetta. Lunghezza stacco 310 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar.