GE551-2

GE551Y070
Dima in lamiera verniciata (RAL9010), da incasso, per installazione in cantiere. Dotata di portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Quattro valvole di intercettazione in ottone UNI EN 12165 CW617N, con sfera cromata, attacchi 3/4", per collegamento moduli di utenza. Dimensioni 700x750x110÷140 mm (LxHxP). Idonea per installazione moduli di utenza con separatore idraulico integrato, codici GE555Y508, GE555Y516.

GE551Y071
Dima in lamiera verniciata (RAL9010), da incasso, per installazione in cantiere. Dotata di portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Sei valvole di intercettazione in ottone UNI EN 12165 CW617N, con sfera cromata, attacchi 3/4", per collegamento moduli di utenza. Dimensioni 700x750x110÷140 mm (LxHxP). Idonea per installazione moduli di utenza con separatore idraulico integrato, codici GE555Y526, GE555Y527, GE555Y536, GE555Y538.

GE551Y072
Dima da esterno in lamiera verniciata RAL9010, dotata di valvole di intercettazione, per installazione dei satelliti GE556. Dimensioni 560x570x165 mm (LxHxP).

GE551Y073
Dima da incasso in lamiera verniciata RAL9010, dotata di valvole di intercettazione, per installazione dei satelliti GE556. Dimensioni 570x770x165 mm (LxHxP).

GE551Y074
Dima per installazione in cantiere di satelliti con regolazione elettronica GE556-2. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. Dimensioni 450x720x72 mm (LxHxP).

GE551Y075
Dima per installazione in cantiere di satelliti con valvola di pressione differenziale GE556-4. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. Dimensioni 450x292x72 mm (LxHxP).

GE551Y081
Dima per installazione in cantiere di satelliti con doppio scambiatore GE556-1. Dotata di 4 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. Dimensioni 450x720x150 mm (LxHxP).

GE551Y082
Dima per installazione in cantiere di satelliti con doppio scambiatore GE556-1. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. Dimensioni 450x720x150 mm (LxHxP).

GE551Y083
Dima per installazione in cantiere di satelliti con doppio scambiatore GE556-1. Dotata di 4 valvole di intercettazione. Attacchi Ø 22 mm, con sistema per connessioni dall'alto (sul retro della dima). Dimensioni 450x720x208 mm (LxHxP). 

GE551Y084
Dima per installazione in cantiere di satelliti con doppio scambiatore GE556-1. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi Ø 22 mm, con sistema per connessioni dall'alto (sul retro della dima). Dimensioni 450x720x208 mm (LxHxP). 

GE551Y085
Dima per installazione in cantiere di satelliti con doppio scambiatore e regolazione elettronica GE556-6. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi Ø 22 mm, con sistema per connessioni dall'alto (sul retro della dima). Dimensioni 458x722x218 mm (LxHxP). 

GE551Y086
Dima per installazione in cantiere di satelliti con doppio scambiatore e regolazione elettronica GE556-6. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. Dimensioni 456x60x159 mm (LxHxP). 

GE551Y091
Dime per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con doppio scambiatore GE556Y181/184. Dotata di 4 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. Dimensioni 450 x 805 x 150 mm (LxHxP).

GE551Y092
Dime per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con doppio scambiatore GE556Y186/187. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. Dimensioni 450 x 805 x 150 mm (LxHxP).

GE551Y093
Dime con sistema per connessioni dall’alto (sul retro della dima) per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con doppio scambiatore GE556Y181/184. Dotata di 4 valvole di intercettazione. Attacchi Ø22 mm. Dimensioni 450 x 870 x 185 mm (LxHxP).

GE551Y094
Dime con sistema per connessioni dall’alto (sul retro della dima) per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con doppio scambiatore GE556Y181/184. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi Ø22 mm. Dimensioni 450 x 870 x 185 mm (LxHxP).

GE551Y097
Dima con 7 valvole di intercettazione, per satellite GE556-SM versione Compatta ad alta temperatura. Attacchi G 3/4”M. Dimensioni 402 x 123 x 102 mm (LxHxP).

GE551Y099
Dima con 7 valvole di intercettazione, per satellite GE556-SM versione Standard a bassa temperatura. Attacchi G 3/4”M. Dimensioni 526 x 123 x 102 mm (LxHxP).

GE551Y133
Dime bassa per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con regolazione elettronica GE556Y403/406. Dotata di 6 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. 450 x 75 x 90 mm (LxHxP).

GE551Y134
Dime rialzata con telaio, per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con regolazione elettronica GE556Y403/406. Dotata di 6 valvole di intercettazione. Attacchi ¾”. 450 x 770 x 90 mm (LxHxP).

GE551Y135
Dime con sistema per connessioni dall’alto (sul retro della dima), per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con doppio scambiatore e regolazione elettronica GE556Y413/416. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi Ø22 mm. 460 x 845 x 220 mm (LxHxP).

GE551Y136
Dime per installazione in cantiere dei satelliti di utenza con doppio scambiatore e regolazione elettronica GE556Y413/416. Dotata di 7 valvole di intercettazione. Attacchi ¾” mm. 460 x 75 x 180 mm (LxHxP).