GE551-3

GE551Y002
Collarino in plastica (clip), per stacchi da 3/4" (DN25). Idoneo al fissaggio di stacchi di contabilizzazione per riscaldamento e/o raffrescamento (serie GE550-2) e per acqua sanitaria e/o di servizio (serie GE550, GE550-1). Utilizzabili in combinazione con cassette spessore 110 mm.
Si consiglia di ordinare due pezzi per ogni stacco singolo di mandata o di ritorno (serie GE550, GE550-2); quattro pezzi per ogni stacco di mandata e ritorno (serie GE550-1, GE550-2).

GE551Y003
Collarino in plastica (clip), per stacchi da 3/4" (DN32). Idoneo al fissaggio di stacchi di contabilizzazione per riscaldamento e/o raffrescamento (serie GE550-2) e per acqua sanitaria e/o di servizio (serie GE550, GE550-1). Utilizzabili in combinazione con cassette spessore 110 mm.
Si consiglia di ordinare due pezzi per ogni stacco singolo di mandata o di ritorno (serie GE550, GE550-2); quattro pezzi per ogni stacco di mandata e ritorno (serie GE550-1, GE550-2).

GE551Y004
Collarino in plastica (clip), per stacchi da 1" (DN40). Idoneo al fissaggio di stacchi di contabilizzazione per riscaldamento e/o raffrescamento (serie GE550-2) e per acqua sanitaria e/o di servizio (serie GE550, GE550-1). Utilizzabili in combinazione con cassette spessore 110 mm.
Si consiglia di ordinare due pezzi per ogni stacco singolo di mandata o di ritorno (serie GE550, GE550-2); quattro pezzi per ogni stacco di mandata e ritorno (serie GE550-1, GE550-2).