GE551-4

GE551Y171
Coibentazione in polietilene espanso per stacco di mandata per riscaldamento e/o raffrescamento, codice GE550Y136. Dimensioni 465x125x90 mm (LxHxP). λ = 0,034.

GE551Y173
Coibentazione in polietilene espanso per contalitri acqua sanitaria, serie GE552-2, solo per misure da 3/4". Dimensioni 170x90x65 mm (LxHxP). λ = 0,034.

GE551Y174
Coibentazione in polietilene espanso per moduli di utenza con separatore idraulico integrato, serie GE555-3. Dimensioni 410x560x115 mm (LxHxP). λ = 0,034.

GE551Y177
Coibentazione in polietilene espanso per modulo GE555Y461 e stacco di mandata e ritorno per riscaldamento e/o raffrescamento GE550Y166. Dimensioni 450x250x90 mm (LxHxP). λ = 0,034.

GE551Y178
Coibentazione in polietilene espanso per moduli GE555Y462, GE555Y463, GE555Y468, GE555Y469 e stacchi di mandata e ritorno per riscaldamento e/o raffrescamento GE550Y167, GE555Y168, GE555Y169, GE555Y170, GE555Y171. Dimensioni 530x250x90 mm (LxHxP). λ = 0,034.

GE551Y179
Coibentazione in polietilene espanso per stacchi di contabilizzazione GE550-3 con interasse 70 mm (codici GE550Y112, GE550Y113, GE550Y114, GE550Y116, GE550Y117, GE550Y144, GE550Y146, GE550Y147). Dimensioni 300x110x80 mm (LxHxP). λ = 0,034.

GE551Y180
Coibentazione in polietilene espanso per satelliti GE556Y176/177. Dimensioni: 300 x 430 x 100 mm.

GE551Y181
Coibentazione in polietilene espanso per satellite GE556Y152. Dimensioni: 370 x 300 x 140 mm.

GE551Y182
Coibentazione in polietilene espanso per modulo di utenza GE555Y472.

GE551Y183
Coibentazione in polietilene espanso per satelliti di utenza GE556Y301/302.