GE551

GE551Y031
Cassetta da incasso in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Dimensioni 750x1500x190÷210 mm (LxHxP). Idonea per l’installazione di moduli di contabilizzazione multiutenza per riscaldamento/raffrescamento e/o acqua sanitaria (serie GE550-3), da 3 a 5 zone (appartamenti).

GE551Y038
Cassetta da incasso in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Dimensioni 500x500x110÷145 mm (LxHxP). Idonea per installazione di uno stacco di contabilizzazione riscaldamento/condizionamento (serie GE550-2) e due stacchi per acqua sanitaria e/o di servizio (serie GE550 e GE550-1).

GE551Y039
Cassetta da incasso in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Dimensioni 600x600x110÷145 mm (LxHxP). Idonea per installazione di uno stacco di contabilizzazione riscaldamento/condizionamento (serie GE550-2) e tre stacchi per acqua sanitaria e/o di servizio (serie GE550 e GE550-1).

GE551Y040
Cassetta da incasso in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Dimensioni 600x1100x110÷160 mm (LxHxP). La cassetta permette l’alloggiamento di stacchi di contabilizzazione di riscaldamento e/o condizionamento per due unità abitative e fino a sei stacchi per la misurazione del consumo di acqua sanitaria. In alternativa la cassetta permette l'alloggiamento di stacchi di contabilizzazione di riscaldamento e/o condizionamento e collettori di distribuzione da 3/4", per un appartamento.

GE551Y185
kit mantello metallico per chiusura satelliti modulari GE556-SM versione Standard. Il kit comprende una cover metallica verniciata di colore bianco RAL 9010, una staffa superiore per aggancio della cover ed una staffa inferiore per la chiusura a chiave del satellite. Dimensioni: 709x609x201 mm.

GE551Y194
kit mantello metallico per chiusura satelliti modulari GE556-SM versione Compatta. Il kit comprende una cover metallica verniciata di colore bianco RAL 9010, una staffa superiore per aggancio della cover ed una staffa inferiore per la chiusura a chiave del satellite. Dimensioni: 831x485x201 mm.