GE552-2

GE552Y190
Contalitri acqua fredda sanitaria a getto singolo. Attacchi G 3/4”M. DN15. Uscita ad impulsi per possibile remotizzazione dei dati, uscita ad impulsi K=10 l/impulso. Portata permanente Q3 2,5 m3/h. Interasse di montaggio 110 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE552Y191
Contalitri acqua calda sanitaria a getto singolo. Attacchi G 3/4”M. DN15. Uscita ad impulsi per possibile remotizzazione dei dati, uscita ad impulsi K=10 l/impulso. Portata permanente Q3 2,5 m3/h. Interasse di montaggio 110 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE552Y192
Contalitri volumetrico a getto singolo con quadrante asciutto orientabile a 360° protetto da calotta metallica a protezione antimagnetica da influenze esterne. Adatto per la misurazione della portata in combinazione con sonde di temperatura e unità di calcolo, ed installazione orizzontale o verticale. Predisposizione per comunicazione dei dati secondo lo standard M-Bus EN 1434. Temperatura massima di esercizio: 90 °C. Pressione massima di funzionamento: 16 bar. Attacchi: filettati 3/4” - DN15. Portata nominale Qp: 1,5 m3/h. Portata massima Qs: 3 m3/h. Portata minima Qi, con precisione ± 5 %: 30 l/h. Valore impulsivo: 10 litri/impulso. Certificato di omologazione MID:
CH-MI004-09012. Marchiato CE.

GE552Y193
Contalitri volumetrico a getto singolo con quadrante asciutto orientabile a 360° protetto da calotta metallica a protezione antimagnetica da influenze esterne. Adatto per la misurazione della portata in combinazione con sonde di temperatura e unità di calcolo, ed installazione orizzontale o verticale. Predisposizione per comunicazione dei dati secondo lo standard M-Bus EN 1434. Temperatura massima di esercizio: 90 °C. Pressione massima di funzionamento: 16 bar. Attacchi: filettati 1” - DN20. Portata nominale Qp: 2,5 m3/h. Portata massima Qs: 5 m3/h. Portata minima Qi, con precisione ± 5 %: 50 l/h. Valore impulsivo: 10 litri/impulso. Certificato di omologazione MID: CHMI004- 09012. Marchiato CE.

GE552Y195
Contalitri acqua fredda sanitaria a getto singolo. Attacchi G 1”M. DN20. Uscita ad impulsi per possibile remotizzazione dei dati, uscita ad impulsi K=10 l/impulso. Portata permanente Q3 4,0 m3/h. Interasse di montaggio 130 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE552Y196
Contalitri acqua calda sanitaria a getto singolo. Attacchi G 1”M. DN20. Uscita ad impulsi per possibile remotizzazione dei dati, uscita ad impulsi K=10 l/impulso. Portata permanente Q3 4,0 m3/h. Interasse di montaggio 130 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID).

GE552Y124
Contalitri acqua fredda sanitaria a getto singolo. Attacchi 3/4”. DN15. Quadrante asciutto e orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori. Portata permanente 2,5 m3/h. Interasse di montaggio 110 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID). Predisposizione per montaggio modulo Wireless M-Bus GE552Y016 o modulo M-Bus via cavo GE552Y014, da applicare ad incastro sul quadrante del contalitri.

GE552Y125
Contalitri acqua fredda sanitaria a getto singolo. Attacchi 1”. DN20. Quadrante asciutto e orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori. Portata permanente 4,0 m3/h. Interasse di montaggio 110 mm. Temperatura massima di esercizio 30 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID). Predisposizione per montaggio modulo Wireless M-Bus GE552Y016 o modulo M-Bus via cavo GE552Y014, da applicare ad incastro sul quadrante del contalitri.

GE552Y126
Contalitri acqua calda sanitaria a getto singolo. Attacchi 3/4”. DN15. Quadrante asciutto e orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori. Portata permanente 2,5 m3/h. Interasse di montaggio 110 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID). Predisposizione per montaggio modulo Wireless M-Bus GE552Y016 o modulo M-Bus via cavo GE552Y014, da applicare ad incastro sul quadrante del contalitri.

GE552Y127
Contalitri acqua calda sanitaria a getto singolo. Attacchi 1”. DN20. Quadrante asciutto e orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori. Portata permanente 4,0 m3/h. Interasse di montaggio 110 mm. Temperatura massima di esercizio 90 °C. Pressione massima di esercizio 16 bar. Marcatura CE (conformità direttiva MID). Predisposizione per montaggio modulo Wireless M-Bus GE552Y016 o modulo M-Bus via cavo GE552Y014, da applicare ad incastro sul quadrante del contalitri.