GE552-W

GE552PW159
Contatore di energia termica volumetrico, programmabile (su mandata o ritorno), a doppio registro, per misura dei consumi del riscaldamento e raffrescamento. Attacchi G 3/4”M, DN15. Portata nominale 1,5 m³/h. Portata massima 3,0 m³/h. Display LCD orientabile e splittabile, a 8 cifre + caratteri speciali. Alimentazione con doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, durata 10 anni. 2 sonde di temperatura Pt1000 con cavo di collegamento da 1,5 m. 3 ingressi ad impulsi per il collegamento di contalitri acqua sanitaria. Grado di protezione IP65. Interasse di montaggio 110 mm. Campo di temperatura parte volumetrica 10÷90 °C. Campo di temperatura parte elettronica 0÷105 °C. Pressione nominale 16 bar. Certificato MID. Interfaccia per comunicazione Wireless M-Bus secondo UNI EN 13757-4 standard OMS. Frequenza: 868 Mhz. Trasmissione dati: unidirezionale, standard T1mode, 128 bit chiave di crittografia AES. Intervallo di invio: standard 120 secondi. Potenza di trasmissione: fino a 25 mW.

GE552PW160
Contatore di energia termica volumetrico, programmabile (su mandata o ritorno), a doppio registro, per misura dei consumi del riscaldamento e raffrescamento. Attacchi G 1”M, DN15. Portata nominale 3,0 m³/h. Portata massima 5,0 m³/h. Display LCD orientabile e splittabile, a 8 cifre + caratteri speciali. Alimentazione con doppia batteria Long Life al litio 3,6 V, durata 10 anni. 2 sonde di temperatura Pt1000 con cavo di collegamento da 1,5 m. 3 ingressi ad impulsi per il collegamento di contalitri acqua sanitaria. Grado di protezione IP65. Interasse di montaggio 130 mm. Campo di temperatura parte volumetrica 10÷90 °C. Campo di temperatura parte elettronica 0÷105 °C. Pressione nominale 16 bar. Certificato MID. Interfaccia per comunicazione Wireless M-Bus secondo UNI EN 13757-4 standard OMS. Frequenza: 868 Mhz. Trasmissione dati: unidirezionale, standard T1mode, 128 bit chiave di crittografia AES. Intervallo di invio: standard 120 secondi. Potenza di trasmissione: fino a 25 mW.