GE555

GE555Y461
Modulo di utenza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4”. Valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno. Filtro con cestello. Valvola di zona motorizzabile a tre vie con detentore per bilanciamento del by-pass. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Staffa per fissaggio unità di visualizzazione del contatore di energia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Due guide per montaggio stacchi per contabilizzazione acqua sanitaria. Cassetta in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Dimensioni 500x500x110÷160 mm (LxHxP). Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica). Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552; stacchi serie GE550 o GE550-1 per contabilizzazione acqua sanitaria; attuatore K270 per valvola di zona a tre vie; coibentazione serie GE551-4; componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4 o tramite Wireless M-Bus, serie GE552-W.

GE555Y462
Modulo di utenza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4”. Valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno. Filtro con cestello. Valvola di zona motorizzabile a tre vie con detentore per bilanciamento del by-pass. Valvola di bilanciamento statico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Staffa per fissaggio unità di visualizzazione del contatore di energia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Tre guide per montaggio stacchi per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio. Cassetta in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Dimensioni 600x600x110÷160 mm (LxHxP). Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica). Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552; stacchi serie GE550 o GE550-1 per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio; attuatore K270 per valvola di zona a tre vie; coibentazione serie GE551-4; componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4 o tramite Wireless M-Bus, serie GE552-W.

GE555Y463
Modulo di utenza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1”. Valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno. Filtro con cestello. Valvola di zona motorizzabile a tre vie con detentore per bilanciamento del by-pass. Valvola di bilanciamento statico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 130 mm). Staffa per fissaggio unità di visualizzazione del contatore di energia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Tre guide per montaggio stacchi per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio. Cassetta in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Dimensioni 600x600x110÷160 mm (LxHxP). Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica). Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552; stacchi serie GE550 o GE550-1 per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio; attuatore K270 per valvola di zona a tre vie; coibentazione serie GE551-4; componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4 o tramite Wireless M-Bus, serie GE552-W.

GE555Y468
Modulo di utenza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4”. Valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno. Filtro con cestello. Valvola di zona motorizzabile a tre vie con detentore per bilanciamento del by-pass. Valvola di bilanciamento dinamico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Staffa per fissaggio unità di visualizzazione del contatore di energia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Tre guide per montaggio stacchi per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio. Cassetta in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Dimensioni 600x600x110÷160 mm (LxHxP). Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica). Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552; stacchi serie GE550 o GE550-1 per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio; attuatore K270 per valvola di zona a tre vie; coibentazione serie GE551-4; componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4 o tramite Wireless M-Bus, serie GE552-W.

GE555Y469
Modulo di utenza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 1”. Valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno. Filtro con cestello. Valvola di zona motorizzabile a tre vie con detentore per bilanciamento del by-pass. Valvola di bilanciamento dinamico. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 130 mm). Staffa per fissaggio unità di visualizzazione del contatore di energia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Tre guide per montaggio stacchi per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio. Cassetta in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Dimensioni 600x600x110÷160 mm (LxHxP). Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica). Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552; stacchi serie GE550 o GE550-1 per contabilizzazione acqua sanitaria e/o acqua di servizio; attuatore K270 per valvola di zona a tre vie; coibentazione serie GE551-4; componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4 o tramite Wireless M-Bus, serie GE552-W.

GE555Y472
Modulo di utenza per impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento. Attacchi 3/4”. Valvole di intercettazione a sfera su mandata e ritorno. Filtro con cestello. Valvola di zona motorizzabile a tre vie con detentore per bilanciamento del by-pass. Due derivazioni di mandata dell’impianto, complete di valvole di zona a due vie motorizzabili. Due detentori di regolazione sul ritorno dell’impianto. Predisposizione per montaggio contatore di energia mediante tronchetto in materiale plastico sul ritorno (interasse 110 mm). Staffa per fissaggio unità di visualizzazione del contatore di energia. Pozzetto per sonda di temperatura di mandata integrato nella valvola di intercettazione a sfera. Scatola IP55 con morsettiera per collegamenti elettrici. Due guide per montaggio stacchi per contabilizzazione acqua sanitaria. Cassetta in lamiera verniciata (RAL9010) con portello con chiusura a chiave e telaio regolabile in profondità. Dimensioni 600x600x145÷195 mm (LxHxP). Temperatura massima di esercizio 110 °C (90 °C con tronchetto in plastica). Pressione massima di esercizio 16 bar (10 bar con tronchetto in plastica). Possibilità di completamento del modulo ordinando separatamente: contatori di energia termica serie GE552; stacchi serie GE550 per contabilizzazione acqua sanitaria; attuatori K270 per valvole di zona a due e tre vie; componenti per centralizzazione e remotizzazione dei dati di consumo tramite M-Bus, serie GE552-4 o tramite Wireless M-Bus, serie GE552-W.