GE556-2

GE556Y403
Satellite di utenza elettronico, per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e la produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza 58 kW.
- Flussostato di comando per priorità produzione acqua calda sanitaria.
- Valvola di priorità a tre vie motorizzata e valvola miscelatrice a due vie motorizzata.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE.
- Filtro e valvola di sfogo aria manuale su lato primario.
- Pressostato di sicurezza per bassa pressione.
- Valvola di sicurezza termica sul lato riscaldamento.
-Termoregolazione elettronica con Set-Point, per gestione della temperatura dell’acqua calda sanitaria e temperatura del riscaldamento.
- Comando remoto con funzione cronotermostato (per singola zona), per gestione dei parametri, con display di visualizzazione. Codice K480Y002.
- Sonda di temperatura esterna per compensazione climatica.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Attacchi G 3/4"F con bocchettoni telescopici per facilitare l’installazione.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Campo temperatura riscaldamento: bassa temp. 25÷45 °C/alta temp. 25÷85 °C.
- Campo temperatura acqua calda sanitaria: 30÷60 °C (Set-point 50 °C).
- Temperatura massima di esercizio 90 °C.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 700 x 180 mm

GE556Y406
Satellite di utenza elettronico, per la gestione del riscaldamento ad alta o bassa temperatura e la produzione di acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza 67 kW.
- Flussostato di comando per priorità produzione acqua calda sanitaria.
- Valvola di priorità a tre vie motorizzata e valvola miscelatrice a due vie motorizzata.
- Circolatore automodulante conforme alla direttiva ErP 2009/125/CE.
- Filtro e valvola di sfogo aria manuale su lato primario.
- Pressostato di sicurezza per bassa pressione.
- Valvola di sicurezza termica sul lato riscaldamento.
-Termoregolazione elettronica con Set-Point, per gestione della temperatura dell’acqua calda sanitaria e temperatura del riscaldamento.
- Comando remoto con funzione cronotermostato (per singola zona), per gestione dei parametri, con display di visualizzazione. Codice K480Y002.
- Sonda di temperatura esterna per compensazione climatica.
- Scatola con morsettiera per collegamenti e comando elettrico.
- Attacchi G 3/4"F con bocchettoni telescopici per facilitare l’installazione.
- Predisposizione per installazione contatore di energia termica e contalitri acqua sanitaria.
- Campo temperatura riscaldamento: bassa temp. 25÷45 °C/alta temp. 25÷85 °C.
- Campo temperatura acqua calda sanitaria: 30÷60 °C (Set-point 50 °C).
- Temperatura massima di esercizio 90 °C.
- Pressione massima di esercizio: 10 bar.
- Dimensioni (L x A x P): 450 x 700 x 180 mm