GE556-3

GE556Y152
Satellite con scambiatore di calore per produzione acqua calda sanitaria, completo di:
- Scambiatore di calore per produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Potenza 56 kW.
- Miscelatore termostatico.
- Valvola di bilanciamento statico.
- Valvola di ritegno approvata “NF”, sul lato sanitario.
- Attacchi G 3/4”F con bocchettoni telescopici.
- Predisposizione per installazione contalitri acqua sanitaria tramite tronchetto in plastica.
- Dimensioni (L x A x P): 330 x 350 x 120 mm.
- Lato primario:
Temperatura massima di esercizio: 90 °C.
Pressione massima di esercizio: 16 bar.
- Lato sanitario:
Temperatura massima di esercizio: 30 °C (lato freddo).
Pressione massima di esercizio: 10 bar.