H129
Gomito a 90° in Polipropilene Random con una tasca a saldare femmina e un attacco filettato femmina cromato. Il raccordo fino al Ø 32x1" è fornito con un tappo di protezione in materiale plastico sul filetto. Idoneo per impianti sanitari e riscaldamento e per trasporto acqua potabile. Classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5. Colore verde. Le caratteristiche tecniche del materiale lo rendono ottimale per la realizzazione di impianti destinati a trasportare acque potabili (anche in presenza di un elevato tasso di calcare) e liquidi alimentari, impianti di irrigazione per serre e giardini, impianti per la distribuzione di aria compressa o impianti di aspirazione o vuoto.