HPCS

HPCSY006
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con accumulo da 250 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,61 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,06 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 6,27 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 6,87 kW. Dimensioni (L x A x P): 925 x 768 x 380 mm. Peso netto: 62 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 250 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 204 kg. Peso in esercizio: 466 kg. 

HPCSY008
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con accumulo da 250 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,37 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 3,91 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 8,09 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 8,52 kW. Dimensioni (L x A x P): 925 x 768 x 380 mm. Peso netto: 62,5 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 250 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 204 kg. Peso in esercizio: 466 kg. 

HPCSY010
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con accumulo da 250 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,43 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,43 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 10,00 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 10,00 kW. Dimensioni (L x A x P): 1047 x 913 x 465 mm. Peso netto: 63 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 250 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 205 kg. Peso in esercizio: 467 kg. 

HPCSY012
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con accumulo da 250 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,19 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,49 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 12,10 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 11,90 kW. Dimensioni (L x A x P): 1047 x 913 x 465 mm. Peso netto: 63,5 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 250 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 205 kg. Peso in esercizio: 467 kg. 

HPCSY014
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con accumulo da 250 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,30 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,70 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 13,76 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 13,80 kW. Dimensioni (L x A x P): 1060 x 1405 x 455 mm. Peso netto: 65,5 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 250 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 207 kg. Peso in esercizio: 469 kg. 

HPCSY016
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con accumulo da 250 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 400 V, trifase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,41 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,90 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 15,21 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 15,69 kW. Dimensioni (L x A x P): 1060 x 1405 x 455 mm. Peso netto: 66 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 250 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 207 kg. Peso in esercizio: 469 kg. 

HPCSY106
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con puffer tecnico da 40 litri e accumulo da 190 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,61 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,06 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 6,27 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 6,87 kW. Dimensioni (L x A x P): 925 x 768 x 380 mm. Peso netto: 62 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 190 litri. Puffer lato tecnico IMPIANTO: 40 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 217 kg. Peso in esercizio: 479 kg. 

HPCSY108
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con puffer tecnico da 40 litri e accumulo da 190 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,37 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 3,91 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 8,09 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 8,52 kW. Dimensioni (L x A x P): 925 x 768 x 380 mm. Peso netto: 62,5 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 190 litri. Puffer lato tecnico IMPIANTO: 40 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 217 kg. Peso in esercizio: 479 kg. 

HPCSY110
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con puffer tecnico da 40 litri e accumulo da 190 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,43 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,43 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 10,00 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 10,00 kW. Dimensioni (L x A x P): 1047 x 913 x 465 mm. Peso netto: 63 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 190 litri. Puffer lato tecnico IMPIANTO: 40 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 218 kg. Peso in esercizio: 480 kg. 

HPCSY112
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con puffer tecnico da 40 litri e accumulo da 190 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,19 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,49 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 12,10 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 11,90 kW. Dimensioni (L x A x P): 1047 x 913 x 465 mm. Peso netto: 63,5 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 190 litri. Puffer lato tecnico IMPIANTO: 40 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 218 kg. Peso in esercizio: 480 kg. 

HPCSY114
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con puffer tecnico da 40 litri e accumulo da 190 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A+ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,30 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,70 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 13,76 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 13,80 kW. Dimensioni (L x A x P): 1060 x 1405 x 455 mm. Peso netto: 65,5 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 190 litri. Puffer lato tecnico IMPIANTO: 40 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 220 kg. Peso in esercizio: 482 kg. 

HPCSY116
Pompa di calore split, aria/acqua, reversibile caldo e freddo, con puffer tecnico da 40 litri e accumulo da 190 litri per acqua calda sanitaria integrato e sistema di integrazione e gestione del circuito solare termico con gruppo di circolazione preinstallato nell’unità interna (modulo idronico). Alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz. Classe di efficienza energetica riscaldamento: A++ a 55 °C; A++ a 35 °C. Classe di efficienza energetica acqua calda sanitaria: A+, profilo L. UNITA’ ESTERNA: Efficienza di riscaldamento COP = 4,41 (A7W35); efficienza di raffreddamento EER = 4,90 (A35W18) (secondo Standard EN 14511). Potenza nominale calorifica (A7W35) 15,21 kW. Potenza nominale frigorifera (A35W18) 15,69 kW. Dimensioni (L x A x P): 1060 x 1405 x 455 mm. Peso netto: 66 kg. Kit antigelo compreso. UNITA’ INTERNA (MODULO IDRONICO): Puffer lato tecnico ACS: 190 litri. Puffer lato tecnico IMPIANTO: 40 litri. Dimensioni (L x A x P): 595 x 1830 x 705 mm. Peso netto: 220 kg. Peso in esercizio: 482 kg.