K270

K270Y101
Attuatore rotativo per controllo delle valvola di zona R276, R277, R278, R279 o per le valvole deviatrici R279D in impianti di riscaldamento e raffrescamento.  Alimentazione 230 V - 50 Hz. Tipo di comando: ON/OFF. Tempo di apertura: 40 s. Coppia massima: 10 Nm. Assorbimento elettrico: 5,5 W. Microinterruttore ausiliare di fine corsa (portata contatto): 6 (1) A. Classe di protezione: II. Classe di isolamento: IP54. Campo di temp. ambiente di funzionamento: -5÷55 °C. Campo di umidità ambientale: 95 %. Campo di temperatura di stoccaggio: -20÷70 °C. Marchiato CE. Conforme alla direttiva EMC 2014/30/CE ed alla direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE.

K270Y102
Attuatore rotativo per controllo delle valvola di zona R276, R277, R278, R279 o per le valvole deviatrici R279D in impianti di riscaldamento e raffrescamento.  Alimentazione 24 V - 50 Hz. Tipo di comando: ON/OFF. Tempo di apertura: 40 s. Coppia massima: 10 Nm. Assorbimento elettrico: 5,5 W. Microinterruttore ausiliare di fine corsa (portata contatto): 6 (1) A. Classe di protezione: II. Classe di isolamento: IP54. Campo di temp. ambiente di funzionamento: -5÷55 °C. Campo di umidità ambientale: 95 %. Campo di temperatura di stoccaggio: -20÷70 °C. Marchiato CE. Conforme alla direttiva EMC 2014/30/CE ed alla direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE.