K272

K272Y101
Attuatore rotativo per controllo delle valvola di zona R276, R277, R278, R279, R276B o per le valvole deviatrici R279D in impianti di riscaldamento e raffrescamento. Alimentazione 230 V - 50 Hz. Tipo di comando: ON/OFF. Tempo di apertura: 60 s. Coppia massima: 18 Nm. Assorbimento elettrico: 6 W. Microinterruttore ausiliare di fine corsa (portata contatto): 6 (1) A. Classe di protezione: II. Classe di isolamento: IP65. Campo di temp. ambiente di funzionamento: -5÷55 °C. Campo di umidità ambientale: 95 %. Campo di temperatura di stoccaggio: -20÷70 °C. Marchiato CE. Conforme alla direttiva EMC 2014/30/CE ed alla direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE.

K272Y102
Attuatore rotativo per controllo delle valvola di zona R276, R277, R278, R279, R276B o per le valvole deviatrici R279D in impianti di riscaldamento e raffrescamento. Alimentazione 24 V - 50 Hz. Tipo di comando: ON/OFF. Tempo di apertura: 60 s. Coppia massima: 18 Nm. Assorbimento elettrico: 6 W. Microinterruttore ausiliare di fine corsa (portata contatto): 6 (1) A. Classe di protezione: II. Classe di isolamento: IP65. Campo di temp. ambiente di funzionamento: -5÷55 °C. Campo di umidità ambientale: 95 %. Campo di temperatura di stoccaggio: -20÷70 °C. Marchiato CE. Conforme alla direttiva EMC 2014/30/CE ed alla direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE.