K274-2

K274Y052
Attuatore per valvole di zona a sei vie. Funzione manuale, con leva di manovra. Attacco attuatore F04 - ISO 5211. Alimentazione 24 Vac/dc. Assorbimento elettrico 4,9 W. Velocità 60/120 s (regolabile). Cavo di comando a 5 fili. Apertura a controllo proporzionale con tensione di controllo 0-10 V con feedback posizione 0-10 V. Grado di protezione IP54.

K274Y072
Attuatore rotativo per controllo delle valvole di zona a sei vie negli impianti di riscaldamento e raffrescamento, dotato di sblocco manuale. Alimentazione 24 V - 50 Hz. Tipo di comando: proporzionale, 2÷10 V. Tempo di apertura: 60 s. Coppia massima: 10 Nm. Assorbimento elettrico: 5 W. Classe di isolamento: III. Grado di protezione: IP54. Campo di temperatura ambiente di funzionamento: 0÷50 °C. Marchiato CE e UKCA. Conforme alla direttiva: EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/CE; ROHS 2011/65/EU.