K274-3

K274Y301
Attuatore proporzionale 2..10 V, per comando valvole di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) R206AFL taglia DN65 e DN80. Alimentazione: 24 V; 50/60 Hz. Assorbimento: 3,5 W. Tempo di rotazione: 150 s/90°. Classe di protezione IEC/EN:  III bassissima tensione di sicurezza (SELV). Classe di protezione IP54. Temperatura ambiente: -30÷50 °C. Temperatura di stoccaggio: -40÷80°C. Marchiato CE. Conforme alle direttive EMC 2014/30/EU. Certificazione IEC/EN: IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14. Peso: 770 g.

K274Y302
Attuatore proporzionale 2..10 V, per comando valvole di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) R206AFL taglia DN100, DN125 e DN150. Alimentazione: 24 V; 50/60 Hz. Assorbimento: 3,5 W. Tempo di rotazione: 150 s/90°. Classe di protezione IEC/EN: III bassissima tensione di sicurezza (SELV). Classe di protezione IP54. Temperatura ambiente: -30÷50 °C. Temperatura di stoccaggio: -40÷80°C. Marchiato CE. Conforme alle direttive EMC 2014/30/EU. Certificazione IEC/EN: IEC/EN 60730-1 e IEC/EN 60730-2-14. Peso: 1100 g.