K281-2

K281X082
Attuatore proporzionale 0..10 V, per comando valvole di regolazione indipendente dalla pressione (PICV) R206A. Ghiera di fissaggio al corpo valvola tipo M30 x 1,5 mm in ottone. Alimentazione 24 V. Forza di spinta: 300 N. Dimensionamento trasformatore 24 V: 30 VA. Tempo di apertura alla corsa massima 5 s/mm. Classe di protezione IP54. Condizioni ambiente di funzionamento -5÷55 °C con U.R. non condensante. Dimensioni: 89x123x76 mm. Comando manuale tramite chiave esagonale da 3 mm. Possibilità di differenti tipi di impostazioni tramite DIP Switch. Marchiato CE e UKCA. Conforme alle direttive EMC 2014/30/EU, Direttiva Bassa Tensione LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU.