K281

K281X012
Attuatore proporzionale, 0-10 V, per comando valvole miscelatrici R298, R298N e valvole R206AY053, R206AY054, R206AY055. Ghiera di fissaggio al corpo valvola tipo M30x1,5 mm, in ottone.  Alimentazione 24 V; 50/60 Hz. Forza di spinta 120 N +30 % -20 %. Assorbimento 2,5 VA. Corsa massima 6,3 mm. Tempo di apertura alla corsa massima 50 sec. Classe di protezione IP43. Condizioni ambiente di funzionamento 0÷50 °C con U.R. non condensante. Condizioni di stoccaggio -20÷65°C con U.R. non condensante. Dimensioni: 80x80x49 mm (LxHxP). Marchiato CE. Conforme alle direttive EMC 2004/108/CE e Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Abbinabile ai componenti della termoregolazione KLIMAbus.

K281X022 
Attuatore ON/OFF a tre punti flottante, per comando valvole miscelatrici R298, R298N e valvole R206AY053, R206AY054, R206AY055. Ghiera di fissaggio al corpo valvola tipo M30x1,5 mm, in ottone. Alimentazione 24 V; 50/60 Hz. Forza di spinta 120 N ±20 %. Assorbimento 5 VA. Corsa massima 6,5 mm. Tempo di apertura alla corsa massima: 85 sec.  Classe di protezione IP40. Condizioni ambiente di funzionamento 0÷55 °C con U.R. non condensante. Condizioni di stoccaggio -34÷55° C con U.R. non condensante. Dimensioni: 78x70x48 mm (LxHxP). Marchiato CE. Conforme alle direttive EMC 2004/108/CE e Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE.