K369PH

K369PHY021
Fascia perimetrale in rotolo da 50 m con pretagli, per impianti a pavimento radiante con elevata capacità fonoassorbente. Realizzati in polietilene espanso elasticizzato di spessore 6 mm. 
Dotati di adesivo per facile applicazione e di apposito strato di protezione degli strati sottostanti il massetto flottante. Campo di temperatura -20÷80 °C. Piede 50 mm, altezza 100 mm.

K369PHY022
Accessori di rivestimento per angoli interni, per impianti a pavimento radiante con elevata capacità fonoassorbente. Realizzati in polietilene espanso elasticizzato di spessore 6 mm. 
Dotati di adesivo per facile applicazione e di apposito strato di protezione degli strati sottostanti il massetto flottante. Campo di temperatura -20÷80 °C. Piede 50 mm, altezza 100 mm.

K369PHY023
Accessori di rivestimento per angoli esterni, per impianti a pavimento radiante con elevata capacità fonoassorbente. Realizzati in polietilene espanso elasticizzato di spessore 6 mm. 
Dotati di adesivo per facile applicazione e di apposito strato di protezione degli strati sottostanti il massetto flottante. Campo di temperatura -20÷80 °C. Piede 50 mm, altezza 100 mm.

K369PHY024
Accessori di rivestimento per montanti porte, per impianti a pavimento radiante con elevata capacità fonoassorbente. Realizzati in polietilene espanso elasticizzato di spessore 6 mm. 
Dotati di adesivo per facile applicazione e di apposito strato di protezione degli strati sottostanti il massetto flottante. Campo di temperatura -20÷80 °C. Piede 50 mm, altezza 100 mm.