K373I

K373Y021
Termostato di regolazione ad immersione. Montaggio con bulbo sensibile inserito in tubazioni di impianti di riscaldamento. Pozzetto 1/2”M (G, ISO 228) incluso. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Regolazione temperatura tramite manopola: 0÷90 °C. Temperatura massima testa: 80 °C. Temperatura massima bulbo: 125 °C. Dimensioni 55x112x162 mm (LxHxP). Conformità alle norme EN 60730-1 e EN 60730-2-9. Conformità alla Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione). Conformità alla Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). Conformità alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Marcatura CE. Conforme alla Direttiva “PED” 2014/68/UE. Qualificato INAIL.

K373Y022
Bitermostato di regolazione e sicurezza ad immersione. Montaggio con bulbo sensibile inserito in tubazioni di impianti di riscaldamento. Principio di funzionameno a espansione di liquido. Pozzetto 1/2”M (G, ISO 228) incluso. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Regolazione temperatura tramite manopola: 0÷90 °C. Temperatura massima testa: 80 °C. Temperatura massima bulbo: 125 °C. Taratura di fabbrica limitatore 100 °C (+0/-6 °C). Dimensioni 101x113x162 mm (LxHxP). Conformità alle norme EN 60730-1 e EN 60730-2-9. Conformità alla Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione). Conformità alla Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). Conformità alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Marcatura CE. Conforme alla Direttiva “PED” 2014/68/UE. Qualificato INAIL.

K373Y023
Termostato di sicurezza ad immersione, a riarmo manuale. Montaggio con bulbo sensibile inserito in tubazioni di impianti di riscaldamento. Principio di funzionameno a espansione di liquido. Pozzetto 1/2”M (G, ISO 228) incluso. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Temperatura massima testa: 80 °C. Temperatura massima bulbo: 125 °C. Taratura di fabbrica limitatore 100 °C (+0/-6 °C). Dimensioni 55x110x162 mm (LxHxP). Conformità alle norme EN 60730-1 e EN 60730-2-9. Conformità alla Direttiva 2014/35/UE (Bassa Tensione). Conformità alla Direttiva 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). Conformità alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Marcatura CE. Conforme alla Direttiva “PED” 2014/68/UE. Qualificato INAIL.