K375

K375Y021
PROTECT-UNIVERSAL, speciale anticorrosivo ed antincrostante totalmente organico, idoneo per impianti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. È in grado di prevenire la precipitazione del carbonato di calcio oltre ad essere un buon agente disperdente nei confronti di tutti i sali a bassa solubilità come i solfati e gli ossalati di calcio e l’idrossido di magnesio. Contiene, oltre a specifici inibitori per le superfici in ferro, alluminio e rame, anche un efficace sanificante. Elimina le sollecitazioni termiche e gassose dovute all’accoppiamento di metalli diversi svolgendo anche una funzione antirumore. Previene lo sviluppo incontrollato di alghe, fanghi e batteri. Il prodotto è termostabile, biodegradabile, non è tossico e non determina problemi sugli scarichi.

K375Y001
Liquido protettivo per impianti radianti. In grado di evitare la formazione di depositi calcarei, di evitare la corrosione degli impianti e delle tubazioni. Si tratta di una miscela di sostanze in grado di proteggere sia i materiali ferrosi che non ferrosi. Quantità: 1 litro ogni circa 200 litri di acqua nell'impianto.