K382
2IN1 speciale antincrostante, defangante, risanante, anticorrosivo, ad azione sanificante e non acido.
Idoneo per circuiti ad alta e bassa temperatura, pannelli radianti e circuiti misti caldo/freddo. Il prodotto va immesso e lasciato agire nell’impianto da defangare e proteggere senza doverlo scaricare come i normali prodotti defanganti. Da usare in abbinamento ad un defangatore, è un prodotto a doppia azione:
- PULISCE: azione defangante, disperdente e sanificante;
- PROTEGGE: azione anticorrosiva/anticalcare.