K465
Sonda di temperatura esterna, da collegare ai moduli KPM40 Hydro e/o KPM45 Air tramite cavo modbus. Alimentazione 12 Vdc tramite moduli KPM40/KPM45. Campo di temperatura di funzionamento -20÷70 °C. Campo di temperatura di stoccaggio -10÷75 °C. Campo di misura -20÷70 °C.