K470H
Cronotermostato per radiatore. Attacco ghiera M30 x 1,5 mm (con adattatore per altri corpi valvola). Composto da tasti multifunzione, selettore a rotella e visualizzatore LCD per permettere un’agevole navigazione nel menù. 4 fasce orarie giornaliere programmabili. Porta seriale verso la chiave di programmazione K471, interfaccia e protocollo proprietari. Regolazione PID con tempo di risposta inferiore ai 3 minuti. Alimentazione a 2 batterie 1,5 V formato AA (stilo). Grado di protezione IP30. Temperatura di esercizio 0÷50 °C. Temperatura di stoccaggio -20÷70 °C. Involucro in ABS bianco. Dimensioni 52 x 86 x 65 mm. Conforme alla Direttiva 2004/108/CE.