K470W

K470WX021
Testa wireless per radiatore. Standard di comunicazione HA 1.2 ZigBee. Frequenza radio 2,4 GHz. Attacco ghiera M30 x 1,5 mm, fornita di adattatore per altri corpi valvola (eccetto valvole serie DB). Display LED e tasti multifunzione. Alimentazione a 2 batterie 1,5 V formato AA (stilo). Grado di protezione: IP20. Grado di inquinamento: 2. Campo di controllo temperatura: 8÷28 °C. Temperatura di esercizio 0÷50 °C. Temperatura di stoccaggio -20÷70 °C. Involucro in ABS bianco. Dimensioni 62 x 83 x 68 mm. Conforme alla Direttiva EMC 2014/53/EU. Funzionamento esclusivamente in abbinamento all’unità di controllo KD410 Connect-TRV per la gestione da remoto dell’impianto di riscaldamento (serie KLIMAdomotic TRV).