K490I

K490IY001
Cronotermostato elettronico digitale, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Installazione da incasso in scatola civile a 3 posti. Alimentazione 230 Vac, 50 Hz. Portata contatti 5(3)A, 250 Vca. Grado di protezione IP20. Display per scelta modalità di funzionamento: manuale, automatico, jolly, holiday, antigelo/off. Gestione estate/inverno. Contatto in commutazione libero da tensione. Compatibilità con le placche delle linee civili più diffuse. Scala di regolazione temperatura 2÷40 °C. Temperatura massima ambiente 45 °C. Conforme alle norme EN 60730-2-9. Omologato CE.

K490IY002
Cronotermostato elettronico digitale, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Installazione da incasso in scatola civile a 3 posti. Alimentazione a 2 batterie AAA 1,5 V. Portata contatti 5(3)A, 250 Vca. Grado di protezione IP20. Display per scelta modalità di funzionamento: manuale, automatico, jolly, holiday, antigelo/off. Gestione estate/inverno. Contatto in commutazione libero da tensione. Compatibilità con le placche delle linee civili più diffuse. Scala di regolazione temperatura 2÷40 °C. Temperatura massima ambiente 45 °C. Conforme alle norme EN 60730-2-9. Omologato CE.