K493I
Sonda ambiente cieca di temperatura e umidità relativa. Installazione incassata su copriforo di serie civile. Da utilizzare in combinazione con il modulo di regolazione KPM30/KPM31. Acquisizione temperatura e umidità relativa tramite Bus RS485 Modbus RTU. Alimentazione 12 VDC. Classe di protezione: IP20. Range di rilevamento sensore di temperatura -10÷50 °C ± 0,5 °C. Range di rilevamento sensore di umidità relativa 0÷100 % ± 5 %.