K494I

K494IY001
Termostato ambiente elettronico, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Colore nero. Installazione da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante viti a corredo. Alimentazione 230 V / 50 Hz. Portata contatti 5(3)A, 250 Vca. Grado di protezione IP20. Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali, per scelta della modalità di funzionamento: comfort, economy, off/antigelo. Gestione estate/inverno. Contatto in commutazione libero da tensione. Scala di regolazione temperatura 2÷40 °C. Temperatura ammissibile corpo 0÷45 °C.

K494IY002
Termostato ambiente elettronico, per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Colore bianco. Installazione da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante viti a corredo. Alimentazione 230 V / 50 Hz. Portata contatti 5(3)A, 250 Vca. Grado di protezione IP20. Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali, per scelta della modalità di funzionamento: comfort, economy, off/antigelo. Gestione estate/inverno. Contatto in commutazione libero da tensione. Scala di regolazione temperatura 2÷40 °C. Temperatura ammissibile corpo 0÷45 °C.

K494IY011
Termostato ambiente elettronico, per il comando di impianti di riscaldamento. Colore nero. Installazione da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante viti a corredo. Alimentazione a batterie tipo AAA 1,5 V alcaline. Portata contatti 5(3)A, 250 Vca. Grado di protezione IP20. Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali, per scelta della modalità di funzionamento: comfort, economy, off. Contatto in commutazione libero da tensione. Scala di regolazione temperatura 5÷40 °C. Temperatura ammissibile corpo -10÷50 °C.

K494IY012
Termostato ambiente elettronico, per il comando di impianti di riscaldamento. Colore bianco. Installazione da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante viti a corredo. Alimentazione a batterie tipo AAA 1,5 V alcaline. Portata contatti 5(3)A, 250 Vca. Grado di protezione IP20. Display con icone grafiche abbinate ai tasti frontali, per scelta della modalità di funzionamento: comfort, economy, off. Contatto in commutazione libero da tensione. Scala di regolazione temperatura 5÷40 °C. Temperatura ammissibile corpo -10÷50 °C.