K498M
Convertitore di segnale da PWM a 0…10 V per comando di una seconda valvola miscelatrice da modulo di regolazione KPM30 o KPM31. Alimentazione 24Vac. Installazione su barra DIN. Certificazione CE.