K500
Flussostato per controllare la presenza di flusso nelle tubazioni degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Il flussostato è dotato a corredo di quattro palette per l’impiego in tubazioni da 1” (DN25) a 8” (DN200). Range di temperatura di impiego: -20÷110 °C. Temperatura massima ambiente: 50 °C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Fissaggio tramite raccordo filettato G 1”. Grado di protezione: IP65.