K805P
Lastra in acciaio zincato spessore 1 mm. Dimensioni 600x600 mm o 600x300 mm. Funzione di strato di ripartizione del carico in impianti a pavimento a secco.