K85RS
Kit di collegamento pannelli radianti a soffitto, completo di raccordi rapidi smontabili RS per tubazioni in rame crudo o ricotto, con anello di sicurezza antisfilamento accidentale. Tubazione in butile a bassa permeabilità all’ossigeno conforme DIN4726 con rivestimento in treccia di acciaio inox. Campo di temperatura 5÷90 °C. Pressione massima di esercizio 10 bar.