KCORR-PI

KCORRPIY075
Tubo corrugato flessibile completo di guaina isolante anticondensa da 3,5 mm, specifico per impianti VMC in ambienti esterni all’abitazione. Realizzato in polietilene ad alta densità antistatico e antibatterico, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente. Diametro esterno: 79 mm. Materiale parete esterna: PEAD. Materiale parete interna: MDPE. Temperatura ambiente minima di funzionamento: -20 °C. Temperatura ambiente massima di funzionamento: 80 °C. Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501): Euroclasse E. Fornito in rotoli da 50 m con tappi di chiusura a tenuta per protezione igienica.

KCORRPIY090
Tubo corrugato flessibile completo di guaina isolante anticondensa da 3,5 mm, specifico per impianti VMC in ambienti esterni all’abitazione. Realizzato in polietilene ad alta densità antistatico e antibatterico, coestruso a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente. Diametro esterno: 94 mm. Materiale parete esterna: PEAD. Materiale parete interna: MDPE. Temperatura ambiente minima di funzionamento: -20 °C. Temperatura ambiente massima di funzionamento: 80 °C. Classificazione di reazione al fuoco (UNI EN 13501): Euroclasse E. Fornito in rotoli da 50 m con tappi di chiusura a tenuta per protezione igienica.