KD410
Unità di controllo con display touch capacitivo da 4,3” integrato in una cornice in vetro, per la gestione della regolazione climatica. Supporta i seguenti protocolli di comunicazione: ZigBee (comunicazione verso cronotermostati per radiatore K470W); WiFi (comunicazione verso Router WiFi); LoRa (comunicazione wireless verso attuatore di controllo KA410 e sensori di temperatura/umidità K410W); Modbus (comunicazione cablata verso KPM40 Hydro). Collegamento elettrico (alimentazione e segnale bus) tramite innesto rapido posteriore. Adattabile alle più comuni scatole elettriche da parete (incasso a parete 503, scatola rettangolare da cartongesso, scatola tonda) e fornita anche con supporto da tavolo e alimentatore Mini-USB (SELV limite massimo 15 VA). Alimentazione KD410Y001 Connect-Rad: 12 Vdc (tramite modulo KPM40). Alimentazione KD410Y002 Connect-TRV: da tavolo 230 Vac / 5 Vdc (mini-USB) oppure da parete 230 Vac / 12 Vdc. Grado di protezione IP20. Campo di temperatura di funzionamento 0÷50 °C. Campo di temperatura di stoccaggio -10÷75 °C. Dimensioni 141 x 86 x 31 mm. E’ possibile collegare all’unità di comando KD410Y001 un massimo di 4 moduli attuatore KPM40/KPM45.