KDS

KDSHY026
Unità monoblocco canalizzabile di deumidificazione per installazione a controsoffitto da abbinare a sistemi radianti di raffrescamento completa di sezione filtrante estraibile in materiale sintetico classe G3 (EN779:2002), ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato a tre velocità, circuito frigorifero con gas refrigerante R290, circuito idraulico, batterie di trattamento con tubo in rame e alette in alluminio e plenum di mandata a quattro vie di diametro 100 mm. Capacità di deumidificazione 24,7 l/24h, portata aria 200 m³/h. Campo di temperatura di funzionamento nominale 15÷30 °C. Attacchi acqua 2x1/2”F. Alimentazione 230 V.

KDSRHY026, KDSRHY026A
Unità monoblocco canalizzabile di deumidificazione e integrazione potenza sensibile per installazione a controsoffitto da abbinare a sistemi radianti di raffrescamento completa di sezione filtrante estraibile in materiale sintetico classe G3 (EN779:2002), ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato a tre velocità, circuito frigorifero con gas refrigerante R290, circuito idraulico, batterie di trattamento con tubo in rame e alette in alluminio e plenum di mandata a quattro vie di diametro 100 mm. Capacità di deumidificazione 24,7 l/24h, portata aria 200 m³/h in deumidificazione, 300 m³/h in intergrazione. Campo di temperatura di funzionamento nominale 15÷30 °C. Attacchi acqua 2x1/2”F. Alimentazione 230 V.

KDSRHY350A
Condizionatore monoblocco canalizzabile per deumidificazione e integrazione potenza sensibile per installazione a controsoffitto da abbinare a sistemi radianti di raffrescamento completa di sezione filtrante estraibile in materiale sintetico classe G3 (EN779:2002), batteria di preraffreddamento, ventilatore centrifugo con motore direttamente accoppiato a tre velocità, circuito frigorifero con gas refrigerante R290, circuito idraulico, batterie di trattamento con tubo in rame e alette in alluminio e plenum di mandata a sei vie di diametro 100 mm. Capacità di deumidificazione 38,6 l/24h, portata aria 350 m³/h. Campo di temperatura di funzionamento nominale 15÷30 °C. Campo di lavoro temperatura acqua 12÷22 °C. Attacchi acqua 4x1/2”F. Alimentazione 230 V.