KDV-V

KDVRVY500
Unità di trattamento aria monoblocco per ventilazione, deumidificazione ed integrazione di potenza sensibile, da abbinare a sistemi di raffrescamento radiante. Dotata di scambiatore di calore sensibile, statico, a flussi controcorrente ad alta efficienza. Canalizzabile, per installazione verticale, a pavimento. Circuito frigorifero dotato di condensatore dissipativo raffreddato ad acqua a seconda delle versioni della macchina. Pannello di controllo remoto per configurazione e controllo di funzionamento, per installazione su barra DIN, incluso. Campo di temperatura di funzionamento nominale 15÷30 °C. Alimentazione 230 V. Attacchi acqua mandata-ritorno: 3/4” F. Dimensioni (LxPxA): 900x570x1465 mm. Peso: 140 kg. Portata aria in ambiente (min - max): 250 - 500 m3/h. Portata aria di rinnovo (min - max): 160 - 400 m3/h.