KE410
Ripetitore wireless di segnale ZigBee (Extender), da utilizzare nel caso in cui sia necessario estendere la copertura radio fra l’unità di controllo KD410 Connect-TRV e le valvole termostatiche più lontane. Una volta collegato alla presa elettrica di casa, fornisce a suo volta una presa sicura a cui connettere qualsiasi tipo di dispositivo (max 2200 W). È dotato infatti di protezioni sia in caso di sovraccarico di corrente sia in caso di alta temperatura. Si spegnerà automaticamente al raggiungimento del massimo carico supportato o nel caso la temperatura di funzionamento superi il limite consentito. Campo di temperatura di funzionamento 0÷50 °C. Campo di temperatura di stoccaggio -10÷80 °C. Dimensioni Ø 41 x 45 mm.