KFC-F
Fan coil ad alta efficienza per installazione ad incasso a pavimento, ideale per contesti architettonici con grandi vetrate ove è necessario contrastare l'irraggiamento solare estivo o le fastidiose correnti fredde invernali. Il fan coil genera una barriera ad aria che, lambendo le vetrate esposte, neutralizza gli effetti negativi per il comfort termico. Versione a due tubi, con attacchi destri. Tecnologia DC inverter per bassissimi consumi elettrici e perfetta stabilità di funzionamento. Disponibile con scheda elettronica per comando remoto a parete con velocità fisse. Contatto di ingresso "finestra aperta" per permettere al fan coil di spegnersi e accendersi automaticamente. Disponibile in tre diverse taglie di potenza. Attacchi idraulici 3/4"E. Resa totale in raffreddamento: 1,21 / 1,62 / 2,12 kW. Resa in riscaldamento: 1,51 / 2,03 / 2,62 kW. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Portata aria alla massima velocità: 228 / 331 / 440 m³/h. Tensione di alimentazione: 230 V / 1 ph / 50 Hz. Pressione massima statica disponibile: 10 Pa. Potenza sonora massima: 53 / 54 / 55 dB. Dimensioni (L x A x P): 895 x 431 x 189 mm / 1095 x 431 x 189 mm / 1295 x 431 x 189 mm Peso: 14 / 16 / 19 kg.
Da completare con: cassaforma in lamiera zincata per incasso a pavimento che permette di predisporre connessioni idroniche ed elettriche per la successiva installazione del terminale; griglia di copertura calpestabile, perfettamente accoppiabile alla cassaforma, caratterizzata da deflettore fisso per la distribuzione del flusso d'aria in ambiente, facilmente asportabile per completa manutenzione del terminale.