KFC-WD
Fan coil ad alta efficienza con mobile estremamente sottile a vista, per installazione bassa a parete. Design curato per installazione residenziale, per riscaldamento, raffrescamento e deumidificazione in abbinamento a pompe di calore. Dotato di ventilatore tangenziale a pale asimmetriche e scambiatore ad ampia superficie frontale, consente flussi d’aria con basse perdite di carico e grande silenziosità. Versione a due tubi, con attacchi sinistri. Flusso d'aria modulato per movimenti efficaci, impercettibili e silenziosi. Motore con tecnologia DC inverter per bassissimi consumi elettrici e perfetta stabilità di funzionamento. Colore bianco RAL 9003. Disponibile con comando elettronico touchpad a bordo macchina, con termostato a modulazione continua. Disponibile in cinque diverse taglie di potenza. Attacchi idraulici 3/4"E. Resa totale in raffreddamento: 0,91 / 2,12 / 2,81 / 3,30 / 3,71 kW. Resa in riscaldamento: 1,02 / 2,21 / 3,02 / 3,81 / 4,32 kW. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Portata aria alla massima velocità: 146 / 294 / 438 / 567 / 663 m³/h. Tensione di alimentazione: 230 V / 1 ph / 50 Hz. Pressione massima statica disponibile: 10 Pa. Potenza sonora massima: 51 / 53 / 54 / 55 / 57 dB. Dimensioni (L x A x P): 735 x 579 x 150 mm / 935 x 579 x 150 mm / 1135 x 579 x 150 mm / 1335 x 579 x 150 mm / 1535 x 579 x 150 mm. Peso: 17 / 20 / 23 / 26 / 29 kg.