KFC-WU
Fan coil murale ad alta efficienza per installazione alta a parete, con elegante design a basso impatto visivo e di ingrombro, per perfetta integrazione in ogni ambiente residenziale. Estremamente silenzioso, grazie alla struttura metallica che minimizza le vibrazioni e alla ventola tangenziale ottimizzata. Versione a due tubi, con attacchi destri. Flusso d'aria modulato per movimenti efficaci, impercettibili e silenziosi. Motore con tecnologia DC inverter per bassissimi consumi elettrici e perfetta stabilità di funzionamento. Colore bianco RAL 9003. Disponibile con comando elettronico touchpad a bordo macchina e telecomando. Disponibile in quattro diverse taglie di potenza, inclusa la versione XL maggiorata per climatizzare spazi di grandi dimensioni. Attacchi idraulici 3/4"E. Resa totale in raffreddamento: 1,24 / 1,61 / 1,94 / 3,12 kW. Resa in riscaldamento: 1,50 / 2,01 / 2,41 / 3,45 kW. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Portata aria alla massima velocità: 228 / 331 / 440 / 788 m³/h. Tensione di alimentazione: 230 V / 1 ph / 50 Hz. Pressione massima statica disponibile: 10 Pa. Potenza sonora massima: 53 / 54 / 55 / 62 dB. Dimensioni (L x A x P): 927 x 335 x 128 mm / 1127 x 335 x 128 mm / 1327 x 335 x 128 mm / 1327 x 335 x 215 mm. Peso: 14 / 16 / 19 / 24 kg.