KPM45
Modulo attuatore in grado di gestire differenti tipi di macchine per il trattamento aria. Può comandare il deumidificatore, il deumidificatore con integrazione ed il fan-coil. Alimentazione 230 Vac; 50 Hz. Campo di temperatura di funzionamento 0÷50 °C. Campo di temperatura di stoccaggio -10÷75 °C. Dimensioni 351 x 112 x 56 mm.