N16-1
Valvola di intercettazione a strappo, con tubo flessibile di aspirazione, attacco per indicatore di livello pneumatico e certificato di indoneità VVFF. Completo di biconi in nylon da 8, 10, 12 mm con calotte in ottone.