N2
Filtro per gasolio con rubinetto. Attacchi 3/8" FF. Bicchiere in nylon. Corpo, ghiera, vite, asta, tappo in ottone. Manopola in nylon. Guarnizione in NBR. Filtro in lamiera microstirata Inox AISI 304 - maglia 1 x 0,7 av. 0,15, sp. 0,15 - luce massima 0,30 mm. Pressione massima di scoppio 30 bar.