P12ADB

P12ADBX001
Vitone in versione Low Flow (LF), per valvole termostatizzabili serie DB e collettori R553FKDB, completo di chiave di regolazione R73PY010. Attacco testa termostatica CLIP CLAP; membrana di colore rosso.

P12ADBX002
Vitone in versione High Flow (HF), per valvole termostatizzabili serie DB e collettori R553FKDB, completo di chiave di regolazione R73PY010. Attacco testa termostatica CLIP CLAP; membrana di colore nero.