P15KEFM
Coppia di bocchettoni eccentrici in ottone, attacchi maschio-sede piana, completi di calotte e guarnizioni. Per impianti idraulici.