P15KFF
Coppia di bocchettoni in ottone, attacchi femmina-sede piana, completi di calotte e guarnizioni. Per impianti idraulici.